С 1 марта 2023 года в силу вступают изменения в постановление Правительства Российской Федерации 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 24 октября 2022 г. № 1885 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»).

Документом внесены следующие изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации:

1. Пунктом 48 Правил определено, что руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2. Увеличена до ширины 1,4 м (было 0,5 м) требуемая минерализованная полоса, отделяющая граничащие с лесом объекты защиты и территории.

Кроме того, вокруг населённых пунктов, подверженных угрозе лесных (ландшафтных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима должна быть создана минерализованная полоса шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры (п. 70 Правил).

3. Требуемое время наблюдения за местом проведения огневых работ сокращено с 4 до 2 часов, при этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения (пункт 318, пункт 363 Правил).

4. В приложении №4 Правил «Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов» конкретизированы требования при сжигании сухой травы, веток, листвы и др. горючей растительности на индивидуальных земельных участках населённых пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках.

Так, в подпункт «б» пункта 2 Правил добавлено предложение следующего содержания: при использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек.

При этом в соответствии с пунктом 3 Правил при использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение горючих материалов за пределы очага горения, минимально допустимое расстояние, предусмотренное подпунктом «б» пункта 2 Правил, могут быть уменьшены вдвое (до 7,5 метров). При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров".